# Nombre maxi. de desserrages consécutifs atteint - 245

Indique que le nombre maximal de desserrages consécutifs a été atteint et que l'outil sera verrouillé jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé à l'aide du signal Réinitialiser le verrouillage pour desserrages excessifs – 10151 ou Déverrouillage maître – 10005.

Nom dans SoftPLC : MAX_CONSECUTIVE_LOOSENING_REACHED

Type de signal | Type de valeurs | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI