# Configuración herramientas BCP/BCV-RE

El proceso para conectar herramientas BCV y BCP al controlador es ligeramente diferente al del resto de tipos de herramienta.

1. En la vista Inicio, haga clic en la pestaña Configuración. A continuación, seleccione las conexiones BCP/BCV-RE.

2. Añada una configuración de conexión BCP/BCV-RE haciendo clic en el icono Más en la parte superior derecha.

3. Active la configuración e indique un nombre en el campo de nombre.

4. Complete Puerto de servidor y Host de servidor de la herramienta que desee conectar. Puede encontrar ambos en el Loader Software de la herramienta.

La herramienta ya está conectada al controlador. Asígnela a una estación virtual para utilizarla con un programa de apriete.