# Déverrouiller Desserrage lors de la désactivation - 10150

Permet de réactiver le desserrage d'un outil qui a été désactivé en raison du paramètre de serrage Désactiver le desserrage dans la configuration générale du poste de travail virtuel.

Nom dans SoftPLC : UNLOCK_LOOSENING_ON_DISABLE

Type de signal | Type de valeurs | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Événement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI