# STwrench 拧紧步骤参数

表中所示的参数仅在使用其中一个 STwrench 策略时才可用。存在多重策略组合。部分参数仅针对特定策略提供且在其他策略中不可见。

自动检查参数规则。如果出现违背的情况，错误的参数旁边会显示错误指示 。选择错误指示器以显示有关错误的更多信息。

切换策略可能导致显示错误指示符。这表明所选的组合无效且需要校正。

有关 STwrench 的更多信息，请参见《STwrench 用户指南》（印刷品号 9836 4134 01）。

STwrench 拧紧步骤的参数
参数名称 | 条件 | 说明 | 默认值
--- | --- | --- | ---
目标 |  | 从下拉菜单中选择目标。 参数选项包括： 扭矩、角度、扭矩或角度。 | 扭矩
目标扭矩 |  | 定义拧紧步骤的目标扭矩。 | 0 Nm
目标角度 | 目标 = 角度 | 定义拧紧步骤的目标角度。 | 360°
扭矩限值 | 目标 = 扭矩 | 利用开关所做的选择。 自动或手动位置。 |
最小扭矩 | 扭矩限值 = 手动 | 下限扭矩值 | 0 Nm
扭矩最大值 | 扭矩限值 = 手动 | 上限扭矩值 | 0 Nm
角度限值 | 目标 = 角度 | 从下拉菜单中选择。参数选项包括： 自动或手动。 可以是最大和最小时的角度值或选择相应角度值 |
角度限值 | 目标 = 扭矩 | 从下拉菜单中选择。参数选项包括： 关闭：无角度限值监控。 从旋入完成开始：监控窗口设置为从达到旋入完成扭矩时开始。 从扭矩：监控窗口设置为从达到规定扭矩值时开始。 |
最终角度监测扭矩 |  | 从监控角度限值的位置开始的扭矩值 | 18.75 Nm
最小角度 | 角度限值 = 开启或手动 | 角度值下限 | 324°
最大角度 | 角度限值 = 开启或手动 | 角度值上限 | 396°
角度搜索限值 | 角度限值 = 手动 |  |
扭矩测量条件 |  | 从下拉菜单中选择。参数选项包括： 最大扭矩值 达到峰值角度时的值 |
终值小于目标值异常 |  | 利用开关所做的选择。 开启或关闭位置。 | 关闭
更改螺栓限值 |  |  | 50 Nm

策略为“Wrench - Production”（扳手 - 生产）以及“PVT 通过贴合补偿”时 STwrench 拧紧步骤中的参数
参数名称 | 条件 | 说明 | 默认值
--- | --- | --- | ---
扭矩补偿点 | 扭矩补偿 = On |  | 0°
PCT 距离 | 扭矩补偿 = On |  | 360°
PVT 周期 | 扭矩补偿 = On |  | 180°
延迟监控 | 扭矩补偿 = On |  | 0°
最小扭矩 | 扭矩补偿 = On | 下限扭矩值 | 1 Nm
扭矩最大值 | 扭矩补偿 = On | 上限扭矩值 | 20 Nm
补偿值 | 扭矩补偿 = On | 从下拉菜单中选择。参数选项包括： 平均扭矩 峰值扭矩 |