# T+A – Apretar hasta par más ángulo

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Esta etapa opera la herramienta hasta que se alcanza el ángulo objetivo. Desde este punto continúa operando un ángulo objetivo adicional.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par objetivo | El objetivo de par Debe ser > 0
Ángulo objetivo | El objetivo de ángulo Debe ser > 0
Tipo de rampa de velocidad | Duro, suave o manual. Predeterminado: Duro. Si selecciona Manual, se abre el campo de la rampa de velocidad.
Rampa de velocidad | Si el tipo de rampa de velocidad es Manual, se abre el campo. Predeterminado: 500 rpm/s.
Velocidad | Predeterminado: 60 rpm.
Freno (válido solo para Power Focus 6000 Apriete sincronizado, Power Focus 8 Apriete sincronizado y Flex) | Si está Activado, la herramienta se detendrá al alcanzar el objetivo. Si está Desactivado, el programa pasa directamente a la siguiente etapa sin detener la herramienta.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:

A | Par objetivo
B | Ángulo objetivo