# ステップを続行 - 10128

ステップを続行は、待機締め付けステップを停止する入力信号です。
信号が待機タイプとして設定された状態で締め付けが待機締め付けステップに達すると、信号のステップを続行の立ち上がりエッジにより、システム（1つまたは複数のスピンドル）が解放されます。

詳細については、次を参照してください：サブ信号チャンネルコマンド - 10054：ステップを続行。

SoftPLCでの名前 ： CONTINUE_STEP

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE