# ソース締め付け

締め付けメニューがソース締め付け構成のリストを示します。別々のリストを、当該の仮想ステーションに移動して、作業、作業の変更を選択することで、仮想ステーションにリンクできます。ここで、ソースを作業として選択することができます。ソース締め付けでは、特定の締め付けプログラムを指定子番号にリンクします。識別子番号を（外部デジタル信号により、あるいはソケットセレクターが使用される場合は、セレクターの対応ソケットを持ち上げることで）コントローラーに送ると、リンクされたプログラムは、異なる信号が送られる（またはソケットがピックアップされる）まで何度も実行されます。バッチカウントはありません。

ソース締め付けリストは、コントロールまたは確認モードのいずれかで設定できます。

コントロールに設定すると、外部ソースでは、識別子番号を要求することで締め付けプログラムを選択します。ソケットセレクターの場合、識別子番号は、ソケットセレクターの対応するソケットにリンクされ、ソケットを持ち上げると、締め付けプログラムが選択されます。

確認モードでは、ソケットセレクターは、管理ソースとして使用することができません。このモードで、識別子番号は、締め付けプログラムと特定のソケット（リスト内の追加列で表示）の両方にリンクされます。識別子番号が（外部信号により）要求されると、対応するソケットは、ソケットセレクターでダイアログを表示され、オペレーターがソケットを持ち上げると（他のソケットは無効）、締め付けプログラムが有効になります。ソケットが指定されない場合（つまり、ソケットコラムで 0 に設定されている場合）、締め付けプログラムが直接起動され、ソケットの状態は無視されます。

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=vVAaKtp3O5k

本セクション内

- ソース締め付けの構成
- ソース締め付けのプロパティ