# Configurando a Conexão de Registro em Log Remoto

Para conectar um controlador a um servidor de registro em log remoto, configure e ative as definições do registro em log remoto no controlador.

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione Server connections (Conexões do Servidor) no painel esquerdo.

2. Na seção Remote Logging (Registro em Log Remoto), configure os seguintes parâmetros:

Campo | Descrição
--- | ---
Ativo/Desativado | Ativa/Desativa a comunicação com o servidor de registro em log remoto
TCP/UDP | Seleciona o protocolo TCP ou UDP
Host do servidor | Endereço IP do servidor do registro em log remoto
Porta do servidor | Porta do servidor do registro em log remoto

## Configurar Níveis de Log

Configure os logs que estão armazenados no servidor:

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione Server connections (Conexões do Servidor) no painel esquerdo.

2. Na janela Remote Logging (Registro em log remoto), selecione Configure (Configurar).

3. Na janela Configure Facilities Configurar Instalações), selecione as caixas de seleção aplicáveis.

   Categoria | Classificação do SysLog
   --- | ---
   Erro | Alerta, Crítico, Emergência, Erro
   Alerta | Alerta
   Informações | Informativo, Aviso

   Para restaurar a seleção a uma configuração anterior, selecione UNDO (DESFAZER).

4. Selecione Apply (Aplicar).