# Slutvinkelstatus – 31006

Signalen visar status för slutlig vinkel, som kan vara:

- OK - om den uppmätta vinkeln är inom de gränsvärden som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- HÖG - om den uppmätta vinkeln överstiger det höga gränsvärde som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- LÅG - om den uppmätta vinkeln är mindre än det låga gränsvärdet som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

Värdet på Slutlig vinkelstatus varierar beroende på fältbussignalens konfiguration.
Om användaren väljer signalkonverteraren visar signalen något av följande värden:

- O - Slutlig vinkelstatus OK.

- H - Slutlig vinkelstatus hög.

- L - Slutlig vinkelstatus Låg.

Om inget filter har använts visar signalen något av följande värden:

- 1 - Slutlig vinkelstatus OK.

- 2 - Slutlig vinkelstatus Hög.

- 3 - Slutlig vinkelstatus Låg.

Namn i SoftPLC: FINAL_ANGLE_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 2 | 8
StatusSomTeck | Tillstånd | Heltal | 2 | 8

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT