# 프로그램 종료 - 168

이 신호는 조임 사이클이 완료될 때의 토크 레벨을 나타냅니다. 토크가 이 레벨 아래로 떨어지면 타이머(프로그램 종료 시간 타임 아웃)가 시작됩니다. 토크가 프로그램 종료 토크 레벨 아래로 떨어지고 프로그램 종료 시간 타임 아웃에 도달할 때까지 유지되면 조임이 완료됩니다.

SoftPLC의 이름: PROGRAM_END

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참