# Null-Offset und Shunt

Nur verfügbar für QST-Werkzeuge.

Für jeden Drehmomentgeber können die Kalibriergrenzwerte für Null-Offset und Shunt eingesehen und geändert werden.

Informationen | Beschreibung
--- | ---
Shunt-Wert (1-100) | Maximal zulässiger gemessener Shunt-Kalibrierwert in %.
Shunt-Driftwert (1-100) | Maximal zulässige Änderung beim gemessenem Shunt-Kalibrierwert in %.
Null-Offset-Wert (1-50) | Maximal zulässige Nullpunktabgleich-Kompensierung in %.
Null-Offset-Driftwert (2-100) | Maximal zulässige Änderung bei der Nullpunktabgleich-Kompensierung in %.