# Outils dans position zéro - 210

Le signal de sortie Outils dans position zéro est uniquement disponible pour un outil portatif.

Le signal de sortie Outils dans position zéro définit si l’outil est en position initiale, par exemple à la fin d’une étape position avant ou arrière.
Le signal n'est pas mis à jour en temps réel, donc si l'outil, pour une raison quelconque, est déplacé hors de sa position, le signal ne fonctionnera pas.

Nom dans SoftPLC : TOOLS_IN_ZERO_POSITION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Événement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI