# Ange moturs riktning - 10132

Ange moturs riktning är en insignal som tvingar SR21/SL-verktyget att köra i moturs riktning.

SR21/SL-verktyget forceras endast till moturs riktning om signalen är inställd på ”hög” efter anslutning till styrenheten.
Den här åtgärden är avgörande även om signalen var inställd på ”hög” innan SR21/SL-verktyget anslöts till styrenheten.

Om verktyget körs medurs ändrar signalen riktning till moturs.
Om verktyget körs moturs ändrar signalen inte riktning.

Ange moturs riktning forcerar insignalen Växla med/moturs vid nästa körning.

Om signalen är inställd på ”låg” växlar verktyget riktning till medurs.

När verktyget är inställt på moturs riktning tänds den orange riktningslampan på verktyget.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT