# Fase di avvitamento

La fase di serraggio che va da quando la vite entra nella filettatura fino ad appena prima che la testa della vite tocchi la superficie sottostante e raggiunga il punto sottotesta. La coppia richiesta durante l'avvitamento non contribuisce alla forza di serraggio.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Velocità di avvitatura | Indica la velocità durante la fase di avvitatura | Velocità max. utensile

In questa sezione

- Autofilettatura
- Limiti della coppia di avvitatura
- Limiti dell'angolo di avvitatura
- Coppia post visualizzazione
- Avvitamento completato