# Fortsätt steg

Vid åtdragningssteget Vänta med villkoret Signal konfigurerat som Vänta-typ, genom undersignalen Fortsätt steg kan du styra verktygen individuellt och låta åtdragningen fortsätta.

För mer information, se insignalen Fortsätt steg - 10128.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP (KANALKOMMANDO_FORTSÄTT_STEG)

Värdetyp | Startbit | Längd | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleskt | 3 | 1 | 1 | 1