# Ti – Tid

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mäter den förflutna tiden under monitorn och kontrollerar att det ligger mellan tidsgränserna. Tidmätningen börjar vid monitorns start och, om utlösningsmomentet är angivet, vid den punkt där vridmomentet överför Trigger Torque för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns