# Synchronizované uťahovania

Je možné spustiť len Viacstupňové programy uťahovania pre synchronizované uťahovanie. Body synchronizácie sa používajú na synchronizáciu nástrojov v nastavení. V týchto bodoch budú nástroje čakať jeden na druhý, a potom pokračovať v ďalšom stupni viacstupňového programu uťahovania.

Programy uťahovania je možné priradiť len rôznym nástrojom v ToolsTalk2.

Príklad viacstupňového programu uťahovania pre synchronizované uťahovanie

A | Bod synchronizácie

Program uťahovania môže obsahovať maximálne 25 stupňov (nezahŕňa body synchronizácie).

Dostupné stupne

- Utiahnuť do uhla

- Utiahnuť na moment

- Utiahnuť na moment a uhol

- Utiahnuť na DynaTork

- Čakanie

- Uvoľnenie nástrčky

- Utiahnuť na moment alebo uhol

- Uvoľniť do uhla

- Uvoľniť na uťahovací moment

- Zaskrutkovanie

- Utiahnuť do poddajnosti M2

- Utiahnuť do poddajnosti

- Utiahnuť na moment a uhol

- Rezanie závitov na moment

- Zapojený

Dostupné monitory

- Uhol

- Maximálny uťahovací moment

- Moment vypnutia

- Miera uťahovacieho momentu a odchýlka

- Moment v uhlovom okne

- Vysoký uťahovací moment po zobrazení

- Strata uťahovacieho momentu po zobrazení

- Uhol z poddajnosti

- Prevažujúci moment

- Prúd vypnutia

- Uhol po reze závitu

- Vrcholový moment po reze závitu

- Detekcia sklznutia

- Čas

Dostupné obmedzenia stupňov

- Maximálny moment

- Maximálny uhol

- Krížový závit

- Zrušenie uťahovacieho momentu (Rescinding Torque)

- Gradient momentu

- Moment v uhlovom zobrazení

- Moment v porovnaní so súčasnou odchýlkou

Správa nepodarkov

Keď je prepínač v polohe Vypnutý:

Akcia, ak dôjde k zlyhaniu | Popis
Všetko ukončiť | Všetky kanály ukončia uťahovanie a nahlásia stav NOK. Uťahovanie, ktoré nemalo samo o sebe chybu, nahlási doplňujúce informácie Ukončené inou skrutkou.
Pokračovať OK | Nesprávne kanály ukončia uťahovanie so stavom NOK. Zostávajúce kanály budú pokračovať s ostatným programom na uťahovanie.

Keď je prepínač v polohe Zapnutý:

Parameter | Popis
--- | ---
Max. počet stupňov zlyhania | Stanovuje maximálny počet rôznych stupňov, ktoré môžu zlyhať počas celého uťahovania. Nezáleží na to, či rovnaký stupeň zlyhá viac ako raz, stále sa to počíta ako jeden stupeň zlyhania. Ak nie je nastavené, zlyhať môže neobmedzený počet stupňov.
Akcia, ak dôjde k prekročeniu | Stanovuje akciu, ak sa prekročí Maximálny počet stupňov zlyhania .
Akcia, ak počas opravy dôjde k NOK | Stanovuje akciu, ak sa v priebehu opravy zistí nová chyba (NOK).