# Estado de par final - 31009

Esta señal muestra el estado del par final, el cual puede ser:

- OK: si el par medido se encuentra dentro de los límites configurados en el programa de apriete.

- ALTO: si el par medido se encuentra por encima del límite superior configurado en el programa de apriete.

- BAJO: si el par medido se encuentra por debajo del límite inferior configurado en el programa de apriete.

El valor de la señal Estado de par final es diferente dependiendo de la configuración de la señal Fieldbus.
Si el usuario selecciona el convertidor de señal, la señal muestra uno de los valores siguientes:

- O: estado de par final OK.

- H: estado de par final alto.

- L: estado de par final bajo.

Si no se aplica ningún filtro, la señal muestra uno de los valores siguientes:

- 1: estado de par final OK.

- 2: estado de par final alto.

- 3: estado de par final bajo.

Nombre en SoftPLC: FINAL_TORQUE_STATUS

Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Estándar | Estado | Entero | 2 | 8
StatusAsChar | Estado | Entero | 2 | 8

Para evitar la duplicación de señales, se pueden definir Conversores de valor.

Los conversores se utilizan para permitir más de una representación de la misma señal (por ejemplo, estado de ángulo/par se pueden representar ambos a nivel de bits o como un carácter de estado).

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: FALSO

- Panel de operario: FALSO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: FALSO