# コントローラへのワイヤレスツールのペアリング

メカトロニックレンチとコントローラのペアリングは、他のワイヤレスツールとは異なり、コントローラにMWRKitを接続する必要があります。詳細については、ツールの製品説明書を参照してください。

ペアリングプロセスを開始する前に：

- コントローラーでWLANまたはBluetoothが有効になっていることを確認します（ペアリングするワイヤレスツールによって異なります）。

- 利用可能なペアリングスロットがあることを確認します（WLAN用に3つ、Bluetooth用に6つ）

- 使用する無線チャネルを確認します

- ツールをペアリングモードにする方法を確認します。これを行う方法については、STB ユーザーガイド (9836 3043 01) を参照するか、以下の指示に従ってください

- 可能であれば、ツールとコントローラ間の障害を取り除きます

- 他のツールが、同時にコントローラとペアリングされていないことを確認します

1. [設定]> [WLAN]に移動して、内部WLANを有効にします。有効スイッチをオンにドラッグします。

   WLAN 対応スイッチがオフに設定されている場合は、ツールをコントローラにペアリングできません。[有効]スイッチを[オフ]に設定すると、すでに内部WLANに接続されているツールは切断されます。

2. 無線ツールで使用する無線チャンネルを設定します。ホームビューで、[設定]タブをタップし、[ WLAN ]をクリックします。

3. 無線チャネル領域で、チャンネルリストをタップして、適切なチャンネルを選択します。

   チャンネルを変更すると、コントローラとペアリングされたすべてのワイヤレスツールを永続的に切断します。

4. ホームビューに戻り、[ツール]タブをタップします。次に、右上隅にあるペアリングアイコンをタップします。

5. ツールをペアリングモードにします。ワイヤレスツールをペアリングモードにするを参照してください。

6. ペアリングダイアログボックスで、実施するをクリックしてペアリングプロセスを開始します。

7. ペアリングプロセスは、以下の結果のいずれか 1 つが出ると終了します。

   - ペアリング成功 - ツールが、選択されたチャネルを使ってコントローラとペアリングされました。

   - ペアリング失敗 - これは、次のいずれかの理由が考えられます：

     - ペアリングプロセス中にツールが検出されませんでした。ツールが範囲内でペアリングモードになっていることを確認し、[閉じる] をクリックしてもう一度試してください。

     - ペアリングプロセス中に複数のツールが見つかりました。他のツールがペアリングモードになっていないことを確認し、[閉じる]をクリックしてもう一度やり直してください。

     - ペアリングは既に進行中です。他のユーザーがコントローラでペアリングプロセスを実行していないことを確認し、[閉じる] をクリックしてもう一度やり直します。

     - ペアリングに失敗しました。[閉じる]をクリックしてもう一度やり直してください。

IRC-Wインフラストラクチャツールは、工場のワイヤレスインフラストラクチャを使用してコントローラーに接続するツールです。ツール構成(ADHOCまたはインフラストラクチャモード)は、ToolsTalk Service 2で設定されます。IRC-Wインフラストラクチャツールとして構成されたツールは、コントローラー独自の組み込みネットワークを使用して、ADHOC接続ツールとしても接続できます。ただし、ツールが再起動すると、IRC-Wインフラストラクチャとしての構成ツールに戻ります。