# Miroir LED jaune de l'outil - 99

Signal affichant l'état de la LED jaune de l'outil sur un accessoire.

Le signal Miroir LED jaune de l'outil est réglé sur Vrai, si la LED jaune de l'outil est allumée/clignotante.
Le signal Miroir LED jaune de l'outil est réglé sur Faux, si la LED jaune de l'outil est éteinte.

Nom dans SoftPLC : TOOL_RESULT_LED_YELLOW

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI