# Förbereda kalibrering

1. Kontrollera att verktyget och styrenheten är inställda för åtdragning.

2. Ställ in verktyget med en referensgivare (STa6000, STpad eller JSB Bench).

   Se momentreferensgivarens bruksanvisning för anvisningar om inställning.

3. Välj ett åtdragningsprogram med ett målmoment som motsvarar en normal åtdragning med verktyget.

   Se Ställa in grundläggande åtdragning för en guide om hur man ställer in och aktiverar ett lämpligt åtdragningsprogram.