# Segnali di ingresso e uscita

I parametri per i segnali di ingresso e uscita sono gli stessi.

I segnali si distinguono in due tipologie: booleani e interi/stringhe. Per i segnali di tipo booleano, viene utilizzato un interruttore on/off (vero/falso). Per i segnali di tipo intero/stringa, viene usato un campo di testo in cui è possibile indicare il segnale (I/O) o la stringa.

Segnale | Tipo | Valore predefinito
--- | --- | ---
Interrompi sequenza | Booleano | OFF
Riconoscimento eventi | Booleano | OFF
Attiva scanner strumento | Booleano | OFF
Cancella risultati | Booleano | OFF
Disattiva fieldbus | Booleano | OFF
Disattiva comandi protocollo aperto | Booleano | OFF
Disabilita lo scanner utensile | Booleano | OFF
Dimensione lotto dinamica | Intero | 0
Identificativo esterno | Intero | 0
Controllato esternamente [1-8] | Booleano | OFF
Led verde lampeggiante strumento (protocollo esterno) | Booleano | OFF
IO generici [1-10] | Intero | 0
ID per la dimensione del lotto dinamico | Intero | 0
Resetta lotto | Booleano | OFF
Ripristino della sequenza dei lotti | Booleano | OFF
Resetta relè bistabile | Booleano | OFF
Ripristina troppi non OK | Booleano | OFF
Selezione ingresso | Intero | 0
Imposta relè bistabile | Booleano | OFF
Sblocca strumento al completamento | Booleano | OFF
Sblocca strumento alla disattivazione | Booleano | OFF