# AZP – Justera till nolläge

Verktyg
QST

Denna monitor används för att återgå till den verkliga nollgångspositionen, som mätts i monitorn Nollgång tidigare i programmet. Bakslagsvinkel används om den har mätts tidigare i programmet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låga varvtal | Varvtal som används när Inbromsningsavstånd har uppnåtts. Måste vara < varvtal och > 0.
Justering av nolläge | Målposition från nollgenomgångsvärdet. Måste vara > -9 999 000 och < 9 999 999.
Inbromsningsavstånd | Grader före målet där Låga varvtal kommer att användas. Måste vara >= 0 och < 9 999 999.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara <= verktygets högsta varvtal
Typ av varvtalsramp | Hård, Mjuk eller Manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Varvtalsramp.