# Rh - 리히트

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB

이 제한은 해당 토크를 검사합니다. 측정된 토크가 감지 토크를 초과한 경우, 공구는 즉시 중단되며, 프로그램은 다음 동기화 지점(Power Focus 6000 동기화 조임 및 Power Focus 8 동기화 조임에 대한) 또는 프로그램의 끝으로 이동합니다.

단계 리히트 제한은 다중 단계 조임 프로그램의 첫 번째 단계에만 추가할 수 있습니다. 일단 리히트 제한이 첫 번째 단계에 추가되면, 해당 단계를 조임 프로그램 내의 다른 위치로 이동할 수 없습니다. 조임 프로그램에서 다른 위치로 이동하려면 리히트 제한을 첫 번째 단계에서 삭제해야 합니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
감지 토크 | 측정된 토크가 감지 토크를 초과한 경우, 공구는 즉시 중단되며, 프로그램은 다음 동기화 지점(Power Focus 6000 동기화 조임 및 Power Focus 8 동기화 조임에 대한) 또는 프로그램의 끝으로 이동합니다. 크기가 0보다 커야 함
각도 창 | 각도 창은 단계의 시작으로부터 측정됩니다. 각도 창이 설정되지 않은 경우, 전체 단계에서 제한이 활성화됩니다.