# 工具电机调谐

电机调谐可调整工具的电机控制单元，以优化性能并最大限度地减少损失。

对于电缆工具，应对每个特定的控制器和工具组合执行电机调谐。STB 工具可以转移到另一个控制器，无需执行新的电机调谐。

执行电机调谐前，确保工具连接到虚拟站点并且控制器设置为执行拧紧。

电机调谐需要大约 1 分钟的时间来执行，并且在完成之前会按顺时针 (CW) 和逆时针 (CCW) 方向旋转转轴。

对于配置了开放端齿轮前附件 (GFA) 的工具，在执行电机调谐之前，请从工具上拆下开放端延长件。

## 执行工具电机调谐

1. 在主视图上，选择工具选项卡。然后选择要执行电机调谐的工具并进入电机调谐。

2. 选择执行，然后按工具上的触发器。

3. 选择 OK 以开始电机调谐。

   按照屏幕提示操作并按下工具触发器，直至完成工具调谐。

   - 如果电机调谐成功，会显示一个 OK 事件。

   - 如果电机调谐不成功，或者工具触发器在电机调谐完成之前已被松开，则会显示一个 NOK 事件。