# TTC – Verschrauben bis Kupplung

Werkzeuge
XCB

Bei diesem Schritt arbeitet das Werkzeug mit der einprogrammierten Drehzahl in Vorwärtsrichtung, bis die Kupplung freigegeben wird. Sobald das Werkzeug die Freigabe der Kupplung erkennt, wird der Schritt mit dem Status „IO“ abgeschlossen.

Der Schritt „Verschrauben bis Kupplung“ gilt nur für das XCB-Werkzeug.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Drehzahlwechsel | Winkel oder Drehmoment
Startwinkel / Startdrehmoment | Der Startwinkel (in Grad) bzw. der Startdrehmoment (in Nm), bei dem die Drehzahl wechselt.
Drehzahl | Die Zieldrehzahl (in U/min)
Drehzahlrampentyp | Umstellen, um den Drehzahlrampentyp auszuwählen: Hart, weich oder manuell.