# 创建一般现场总线配置

在控制器中安装新的现场总线模块时，可以通过 GUI 直接设置一般现场总线配置设置，而无需使用 ToolsTalk 2。

对于与现场总线框架相关的配置以及将现场总线配置连接到虚拟站点，仍然需要 ToolsTalk 2。

1. 转至设置菜单，然后选择现场总线。

2. 选择创建配置按钮。

   如果未安装现场总线模块，则此按钮将不可见。

3. 配置以下参数：

   - 通过网络进行设置：OFF（关闭）/ON（开启）

   - 读取结果握手：OFF（关闭）/ON（开启）

   - 在现场总线脱机时锁止工具：OFF（关闭）/ON（开启）

   - 同步选中的任务：OFF（关闭）/ON（开启）

     - OFF（关闭） - 忽略在虚拟站点中进行的任务更改。

     - YES（是） - 虚拟站点中的任务更改与现场总线模块同步。

4. 根据安装的模块类型，输入现场总线通信特定设置：

   - IP 地址

   - 子网掩码

   - 网关

5. 将创建一个新配置。

如果控制器上已存在现场总线配置，则必须在创建新配置之前将其删除。删除配置后，将出现创建配置按钮，而不是删除按钮。