# PT – Toppmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA MWR-T

Vid det här steget mäter systemet maximalt moment som har uppnåtts under övervakningen, inklusive eventuella överskjutningar. Systemet kontrollerar även att värdena ligger mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.