# Couple de traînée

Certains assemblages ont une crête de couple avant l'approche terminée. Le couple de traînée permet de surveiller les valeurs de couple pendant deux intervalles angulaires précis. Les départs d'intervalle sont définis comme un angle avant l'approche terminée et le couple est ensuite surveillé pendant un intervalle angulaire spécifié.

Le couple antérieur est donc similaire aux limites de couple d'approche à ceci près que les limites maximale et minimale peuvent être positionnées indépendamment l'une de l'autre et peuvent varier en longueur pour un meilleur contrôle du résultat de l'étape d'approche.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Couple de traînée | Le couple de traînée permet de surveiller les valeurs de couple pendant deux intervalles angulaires précis. | Arrêt
Torque min (couple mini.) | Valeur de couple pour la limite inférieure de couple de traînée. |
Décalage de couple mini. | Décalage d'angle avant que l'intervalle minimum du couple de traînée ne commence. | 720°
Longueur de couple mini. | Longueur de l'angle définissant la section minimale du couple de traînée. | 90°
Torque max (couple maxi.) | Valeur de couple pour la limite supérieure de couple de traînée. |
Décalage de couple maxi. | Décalage d'angle avant que l'intervalle maximum du couple de traînée ne commence. | 360°
Longueur de couple maxi. | Longueur de l'angle définissant la section maximale du couple de traînée. | 90°