# Prvý ovládač s tlačidlom núdzového zastavenia pripojený

Tlačidlá konektoru EM Stop: Phoenix, 6-kolíková hlavička s rozstupom 3,5 mm

Konektor kábla Vstupu/Výstupu EM Stop: Molex Micro-Fit, 5-kolíková

Použite nasledovnú konfiguráciu kolíkov:
Kolík | Použitie |
--- | --- | ---
1 | Nepoužívať | Spojenia pre prvý ovládač
2 | Nepoužívať
3 | Pripojte núdzové tlačidlo medzi kolík 3 a kolík 4
4 | Pozrite si kolík 3
5 | Pripojte núdzové tlačidlo medzi kolík 5 a kolík 6
6 | Pozrite si kolík 5
7 | Pripojte prepojku medzi kolík 7 a kolík 8
8 | Pozrite si kolík 7
9 | Nepoužívať
10 | Nepoužívať