# PC - パルスカウント

ツール
STR

このステップモニターは、次ツールでは使用できません。

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

パルスカウント ステップモニタを使用する前に、コントローラに 低反力戦略 ライセンスをインストールする必要があります。

このモニターはパルス数を測定し、パルス数がパルスカウント下限とパルスカウント上限の間にあるかどうかを確認します。
トルクトリガーレベルが設定されている場合、測定されたトルクがトルクトリガーレベルを超えるとすぐにチェックが開始されます。

パルスカウントステップモニターで締め付けステップを実行する場合は、必要なPulseDriveソケット/アダプターを使用してください。
締め付けステップが PulseDrive ソケット/アダプターなしで実行された場合、すべての締め付けがNGとなります。ステップエラー「PulseDrive ソケット/アダプターが検出されませんでした」は、PulseDrive ソケット/アダプターがないことを示します。

パラメータ | 説明
--- | ---
パルスカウント上限 - n+ | パルスカウント制限は、測定されたパルス数がOKかNGかを判断するために使用されます。 測定されたパルス数は、パルスカウント下限とパルスカウント上限の間にある場合はOKとなります。 次の場合、測定されたパルス数はNGとなります： パルスカウント上限を超えている場合。 パルスカウント下限を下回る場合。 トリガートルクレベルに達していない場合。 パルスカウント上限は、1〜9999999の範囲である必要があります。パルスカウント下限以上である必要があります。 パルスカウント上限テキストボックスは空にすることができます。
パルスカウント下限 - n- | パルスカウント制限は、測定されたパルス数がOKかNGかを判断するために使用されます。 測定されたパルス数は、パルスカウント下限とパルスカウント上限の間にある場合はOKとなります。 次の場合、測定されたパルス数はNGとなります： パルスカウント上限を超えている場合。 パルスカウント下限を下回る場合。 トリガートルクレベルに達していない場合。 パルスカウント下限は、1〜9999999の範囲である必要があります。パルスカウント下限以下である必要があります。 パルスカウント下限テキストボックスは空にすることができます。
トルクトリガ - Tt | トルクトリガは、0からツールの最大トルクまでの範囲である必要があります。 トルクトリガテキストボックスは空にすることができます。