# Configuração do Scanner

Um scanner é usado para ler uma cadeia de código de barras ou um código QR contendo informações utilizadas para escolher a sequência de lotes adequada.

O scanner é configurado no aba Sources (Fontes).

O scanner lerá os caracteres especificados por você e os colocará juntos para formar uma cadeia de caracteres de texto. Essa cadeia de caracteres de texto é combinada às cadeias de caracteres predefinidas que você especificou no controlador e, se elas corresponderem, a sequência de lotes vinculada à sua cadeia predefinida será selecionada.

Cadeias de caracteres de código de barras de comprimento de até 1024 caracteres podem ser lidas e podem incluir caracteres nas posições 32 a 126 na tabela ASCII. Caso o código de barras contenha uma cadeia de caracteres maior do que 1024 caracteres, a parte restante da cadeia, a partir da posição 1025 e além, será descartada.

Nesta seção

- Configurando o Scanner
- Scanners Válidos