# PVTL - Drehmoment nach Anzeige niedrig

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Entspricht der Überwachung Drehmoment nach Anzeige hoch, wobei diese Überwachung prüft, ob alle Drehmomentwerte in der Winkelfensterlänge über der Untergrenze liegen.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Startwinkel | Muss >= 0 sein
Fensterlänge | Muss > 0 sein
Anzahl der Stichproben | Mindestwert =1 Höchstwert: = 80
Unterer Grenzwert | Niedrigstes akzeptables Drehmoment.