# Errore hardware generico dello strumento

Questo segnale secondario viene impostato quando viene rilevato un errore hardware dell'utensile. L'errore può essere uno dei seguenti: temperatura alta utensile, necessità messa a punto motore, cavo utensile non valido, utensile disconnesso, errore trasduttore coppia o errore hardware utensile.

Nome in SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_ANY_HARDWARE_ERROR

Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1