# Produktdata

Arbetsmomentområde | från 20% till 100 % av kapaciteten
Momentmätnoggrannhet (inom arbetsmomentets intervall): | 1 %
Mekanisk repeterbarhet klick | ± 3 %
Överlastmarginal | 150 % av märkkapacitet
Max vinkelhastighet | 250 °/s
Vinkelmätnoggrannhet | ± 3,6 °/360 ° (vid 6 ° per sekund)
Temperaturstabilitet vid momentmätning | +10 °C till +40 °C (10 °F till 104 °F)
Minneskapacitet för åtdragningsresultat | 10 000 (maximum)
Strömförsörjning | Uppladdningsbart NiMH AA-batteri 1900 mAh 1,2V

## Gäller för: