# Produktdata

Arbejdsmomentområde | fra 20 % til 100 % af kapaciteten
Momentmålingsnøjagtighed (inden for arbejdsmomentområdet) | 1 %
Mekanisk repeterbarhed klik | ± 3 %
Overbelastningskapacitet | 150 % af den nominelle kapacitet
Maks. vinkelhastighed | 250 °/s
Vinkelmålingspræcision | ± 3,6 ° / 360 ° (ved 6 ° per sekund)
Temperaturstabilitet ved momentmåling | +10 °C til +40 °C (10 °F til 104 °F)
Hukommelseskapacitet for opstramningsresultater | 10000 (maksimum)
Strømforsyning | Genopladeligt NiMH AA batteri 1900mAh 1,2V

## Gælder: