# Puhastamine

Hoidke MTRwrench puhtana.

Pärast kasutamist puhastage MTRwrench pehme lapi ja õli/määrde eemaldamiseks sobiva neutraalse pindaktiivse puhastusvahendiga õli- ja määrdejääkidest. Ärge kasutage agressiivseid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

Kasutage antistaatilist puhastuslappi, et MTRwrench tolmust puhastada.

Ärge puhastage seadet MTRwrench agressiivsete puhastusvahenditega.

Puhastage seadme MTRwrench kontaktid elektrikontaktide puhastusvahendiga.

## Kehtib toodetele: