# Dati del prodotto

Intervallo di coppia operativa | dal 20% al 100% della capacità
Precisione di misurazione della coppia (all'interno dell'intervallo di coppia operativa) | 1%
Scatti di ripetibilità meccanica | ±3%
Capacità di sovraccarico | 150 % della capacità nominale
Velocità angolare massima | 250°/s
Precisione della misurazione dell'angolo | ± 3,6°/360° (a 6° al secondo)
Stabilità della temperatura della misurazione della coppia | da +10 °C a +40 °C (da 10 °F a 104 °F)
Capacità memoria risultati di serraggio | 10000 (massimo)
Alimentazione | Batteria ricaricabile NiMH AA 1900mAh 1,2V

## Applicabile a: