# Podaci o proizvodu

Raspon radnog zakretnog momenta | Od 20% do 100 % kapaciteta
Preciznost mjerenja zakretnog momenta (unutar raspona radnog zakretnog momenta) | 1 %
Klik mehaničke ponovljivosti | ± 3 %
Kapacitet preopterećenja | 150 % od nazivnog kapaciteta
Maksimalna kutna brzina | 250 °/s
Točnost mjerenja kuta | ± 3.6 ° / 360 ° (na 6 ° po sekundi)
Temperaturna stabilnost mjerenja zakretnog momenta | +10 °C do +40 °C (10 °F do 104 °F)
Kapacitet memorije rezultata zatezanja | 10000 (maksimalno)
Napajanje | Punjiva NiMH AA baterija 1900 mAh 1,2V

## Primjenjuje se na: