# Kompatybilny akumulator

Zasilanie MTRwrench jest zapewniane przez akumulator NiMH AA 1,2 V 1900 mAh.

Narzędzie jest kompatybilne wyżej wymienionymi akumulatorami.

Zaleca się stosowanie akumulatorów oo numerze
4027 0048 20.

OSTRZEŻENIE

W żadnym wypadku nie należy podejmować prób ładowania baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania! Baterie nieprzeznaczone do ładowania mogą wyciekać w trakcie ładowania. Mogą one wybuchnąć i spowodować pożar i obrażenia ciała.

## Dotyczy: