# Nettoyage

Maintenir la MTRwrench propre.

Après l’utilisation, retirer toutes les traces d’huile et de graisse sur la MTRwrench avec un chiffon doux et un nettoyant pour surface pour l’huile/graisse. Ne pas utiliser de nettoyant agressif ou abrasif.

Utiliser un chiffon antistatique pour enlever la poussière de la MTRwrench.

Éviter l’utilisation de détergents agressifs pendant le nettoyage du MTRwrench.

Nettoyer le contact de la MTRwrench en utilisant une solution de nettoyage pour contacts électriques.

## S’applique à :