# Productgegevens

Bereik werkingskoppel | van 20% tot 100% van de capaciteit
Nauwkeurigheid koppelmeting (binnen het werkingskoppelbereik) | 1%
Mechanische herhaalbaarheid klik | ± 3%
Overbelastingscapaciteit | 150% van nominale capaciteit
Maximale hoeksnelheid | 250°/s
Nauwkeurigheid hoekmeting | ± 3,6° / 360° (bij 6° per seconde)
Temperatuurstabiliteit van koppelmeting | +10°C tot +40°C (10°F tot 104°F)
Geheugencapaciteit aandraairesultaten | 10.000 (maximum)
Voeding | Oplaadbare NiMH AA-batterij 1900 mAh 1,2 V

## Van toepasing op: