# Czyszczenie

Utrzymuj MTRwrench w czystości.

Po użyciu usuń wszelkie ślady oleju i smaru z MTRwrench miękką szmatką i miękkim środkiem do czyszczenia powierzchni z oleju/smaru. Nie używać agresywnych oraz ściernych środków czyszczących.

Pył z MTRwrench należy usuwać ściereczka antystatyczną.

Do czyszczenia MTRwrench nie należy używać agresywnych detergentów.

Styki MTRwrench należy czyścić za pomocą roztworu do czyszczenia styków elektrycznych.

## Dotyczy: