# Datos de producto

Intervalo de par en funcionamiento | desde el 20% hasta el 100 % de la capacidad
Precisión de la medición de par (dentro del rango de par de funcionamiento): | 1%
Clic de repetibilidad mecánica | ± 3%
Capacidad de sobrecarga: | El 150 % de la capacidad nominal
Velocidad angular máxima | 250 °/s
Precisión de medición de ángulo | ± 3,6 °/360 ° (a 6 ° por segundo)
Estabilidad de temperatura de la medición de par | De +10 °C a +40 °C (de 10 °F a 104 °F)
Capacidad de memoria de los resultados de apriete | 10000 (máximo)
Fuente de alimentación | Batería AA NiMH recargable de 1900 mAh 1,2 V

## Aplicable a: