# Date despre produs

Interval de cuplu operațional | de la 20% la 100% din capacitate
Acuratețea la măsurarea cuplului (în intervalul de cuplu operațional) | 1%
Clic de repetabilitate mecanică | ± 3%
Capacitate suprasarcină | 150 % din capacitatea nominală
Turație unghiulară maximă | 250 °/s
Acuratețea măsurării unghiului | ± 3,6 ° / 360 ° (la 6 ° pe secundă)
Stabilitatea la temperatură a măsurării cuplului | Între +10 °C și +40 °C (între 10 °F și 104 °F)
Capacitate memoriei pentru rezultatele de strângere | 10000 (maximum)
Alimentare cu energie | Acumulator reîncărcabil AA NiMH 1900 mAh 1,2 V

## Se aplică la: