# Údaje o produktu

Provozní rozsah momentu | od 20% do 100 % kapacity
Přesnost měření momentu (v rámci provozního rozsahu momentu) | 1 %
Klikání mechanické opakovatelnosti | ±3 %
Kapacita přetížení | 150 % jmenovité kapacity
Maximální úhlová rychlost | 250 °/s
Přesnost měření úhlu | ± 3.6 ° / 360 ° (při 6 ° za sekundu)
Stabilita teploty měření momentu | +10 °C až +40 °C (10 °F až 104 °F)
Kapacita paměti výsledků utahování | 10000 (maximum)
Napájení | Dobíjecí baterie NiMH AA, 1900 mAh, 1,2 V

## Platí pro: