# Données produit

Plage de couple de fonctionnement | de 20 % à 100 % de la capacité
Précision de la mesure de couple (dans la plage de couple de fonctionnement) | 1 %
Déclenchement de la répétabilité mécanique | ± 3 %
Capacité de surcharge | 150 % de la capacité nominale
Vitesse angulaire maximale | 250 °/s
Précision de la mesure d'angle | ± 3.6 ° / 360 ° (à 6 ° par seconde)
Stabilité en température de la mesure du couple | +10 °C à +40 °C (10 °F à 104 °F)
Capacité de la mémoire pour les résultats de serrage | 10 000 (maximum)
Alimentation électrique | Batterie NiMH AA rechargeable 1 900 mAh 1,2 V

## S’applique à :