# Dane produktu

Zakres roboczego momentu obrotowego | od 20% do 100% pojemności
Dokładność pomiaru momentu (w zakresie roboczego momentu obrotowego) | 1%
Kliknięcie przy powtarzalności mechanicznej | ± 3%
Zdolność przeciążeniowa | 150 % zdolności nominalnej
Maksymalna prędkość kątowa | 250 °/s
Dokładność pomiaru kąta | ± 3.6 ° / 360 ° (przy 6 ° na sekundę)
Stabilność temperaturowa pomiaru momentu obrotowego | od +10 °C do +40 °C (od 10 °F do 104 °F)
Pojemność pamięci wyników dokręcania | 10 000 h (maks,)
Zasilanie | Akumulator NiMH AA 1,2 V 1900 mAh

## Dotyczy: