# Informācija par produktu

Darba griezes momenta diapazons | 20% līdz 100% no jaudas
Griezes momenta mērīšanas precizitāte (darba griezes momenta diapazonā) | 1 %
Mehāniskais atkārtojamības klikšķis | ± 3 %
Pārslodzes spēja | 150 % no nominālās spējas
Maksimālais leņķiskais ātrums | 250°/s
Leņķa mērīšanas precizitāte | ± 3,6° / 360° (pie 6° sekundē)
Griezes momenta mērīšanas temperatūras stabilitāte | No +10 °C līdz +40 °C (no 10 °F līdz 104 °F)
Pievilkšanas rezultātu atmiņas ietilpība | 10 000 (maksimāli)
Barošanas avots | Uzlādējams NiMH AA akumulators 1900 mAh 1,2 V

## Attiecas uz: