# Produktdata

Bruksmomentspekter | fra 20% til 100 % av kapasiteten
Nøyaktighet for momentmåling (innen driftsmoment-området) | 1 %
Mekanisk repeterbarhet klikk | ± 3 %
Overlastkapasitet | 150 % av nominell kapasitet
Maksimal vinkelhastighet | 250 °/s
Vinkelmålingsnøyaktighet | ± 3,6 ° / 360 ° (ved 6 ° per sekund)
Temperaturstabilitet for momentmåling | +10 °C til +40 °C (10 °F til 104 °F)
Strammingsresultater minnekapasitet | 10000 (maksimum)
Strømtilførsel | Oppladbart NiMH AA-batteri 1900 mAh 1,2 V

## Gjelder for: